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Popis mobilních jednotek MJ2016II 

     Výhodou jednotek on - line je především to, že uživatel má možnost sledování svých vozidel v reálném čase       (resp. s takovou aktualizací poloh, jakou potřebuje) a to, že veškeré další přenosy dat (data knihy jízd případně  nastavení jednotky a diagnostické a servisní funkce dodavatele) jdou po síti GSM, a proto po instalaci jednotky již  nejsou potřeba žádné zásahy ve vozidle. Společnost Princip a.s. je renomovaným výrobcem telematických   jednotek GSM/GPS, který úzce spolupracuje se všemi operátory GSM v EU.

Systém je založen na principu přenosu polohové informace poskytované globálním navigačním systémem GPS z mobilní jednotky do dispečerského centra. Komunikaci zabezpečuje síť GSM s využitím služby SMS/DATA/GPRS. Vozidlo je možné sledovat kdykoli podle přání provozovatele, a to s využitím služby GPRS/ SMS. Veškeré telematické funkce jsou ve standardním vybavení, včetně tvorby Knihy jízd. Jednotka umožňuje zasílat i telemetrické informace z vozidla např. teplota přepravního prostoru, údaje z průtokoměru nebo plováku, detekce otevření dveří a jiné. 

Při odstavení vozidla může mobilní jednotka přejít do příkonově úsporného (tzv. sleep) režimu. Odběr jednotky je unikátně nízký podle typu střežení a v pohotovostním stavu. Jednotka nevybije akumulátor vozidla ani při dlouhodobém stání.

Při zapnutí zapalování nebo uživatelem stanovené změně stavu vstupů jednotky (například při aktivaci alarmu) se obnovuje její plná funkce. Je také možné, aby se po nastavené době jednotka aktivovala sama, přijala zprávy od dispečerského centra a v případě potřeby na ně reagovala.

Mobilní jednotka je řešena jako kompaktní, mechanicky odolné zařízení. Robustní konstrukce zajišťuje dlouhodobý bezproblémový provoz jednotky ve vozidle.

Mobilní jednotka varianta MJ2016II VEP – VETRONICS Hidden

       - varianta určena pro skrytou montáž ve vozidle

                                                                             Základní funkce :

                                                                 *   Elektronická kniha jízd po GPRS. 

                                                                 *   Přesná ujetá vzdálenost od   počátku jízdy v předem zvoleném   

                                                                      časovém nebo vzdálenostním intervalu.

   *  On-line sledování vozidla po GPRS.

   *  Pozice vozidla v předem zvoleném časovém intervalu.

   *   Dotaz na polohu. 

   *   Průjezd daným bodem. Čas a rychlost průjezdu. 

   *   Bod dosažení. Dosažení resp. opuštění předem definovaného      

    bodu nebo území.

   *   Nastavení časového kalendáře pro monitorování vozidla v EU  

         (  SMS)                                                                          

   *    SMS/DATA/GPRS komunikace.                                                                          

   *    Volba   roamingového operátora.

   *   Optimalizace GSM přenosu.

   *   Informace z analogových a digitálních vstupů.

   *   Statut jízdy (služební/soukromá).

   *   Identifikace řidiče Dallas/RFID.

                                                                            *  Vložené informace k jízdě (jméno řidiče, účel jízdy, nákladová  

                                                                                střediska, přestávky atd.).

                                                                            *   Alarmové funkce

                                                                            *   Připojení na vozidlovou sběrnici CAN Bus / FMS Cotel

Technické údaje 

Napájení
Externí 10-34 V
Provozní teplota
-40oC + 75oC

Provozní režimy při 12 V
Spánek < 1 mA,

Příjem GSM < 200 mA,

Vysílání GSM <900 mA
GPS/GSM modul
GPS 16 kanálů L1, frekvence měření polohy lepší než 1/sec,

GSM: E-GSM 900/1800MHz, GPRS třída 10



Konektor
VW 32 PIN

Připojení
2 linka RS 232C,

1 rozhraní CAN/FMS

 4 analogové vstupy

4 stavové výstupy max. 30V 100mA

1 logický vstup

1 Dallas/RFID
Kapacita paměti
150 000 polohových záznamů 



Přesnost určení polohy
GPS mXY<10 m   



Ovládání jednotky
Dálkově z dispečerského centra



Rozměry
125 x 75 x 30 mm



Hmotnost
0,2 kg 

Sběrnice CAN Bus / FMS (Cotel)

– čtení dat z vozidlové sběrnice CAN Bus koncernových vozidel Volkswagen Group:

· Stav paliva v nádrži

· Stav tachometru

– čtení dat z vozidlové sběrnice FMS (Cotel) nákladních vozidel

· Průměrná spotřeba 

· Stav paliva v nádrži

· Otáčky motoru

· Zatížení vozidla

· Stav tachometru

· Rychlost vozidla 

· Teplota chladící kapaliny

Nadstandardní vybavení

Výstup dat GPS ve formátu NMEA umožňuje zobrazení aktuální polohy na GIS mapě v připojeném PC nebo PDA. Jednotka pak funguje jako jednoduchý navigační systém. PC nebo PDA se může prostřednictvím mobilní jednotky připojit na internet. Pomocí PDA poskytuje řidiči možnost vkládat do paměti mobilní jednotky základní údaje a informace k jednotlivým jízdám nebo umožňuje komunikaci SMS zprávami mezi řidičem a dispečerským pracovištěm.

Jako další příslušenství lze připojit snímač čipu Dallas, který slouží k identifikaci uživatele vozidla a sirénku jako akustické návěstí pro použití čipu Dallas, přepínač soukromá/služební jízda, pro sledování PHM průtokoměr nebo plovák. 

Tato periferní zařízení však nejsou součástí dodávky a vždy se do systému integrují na zakázku.

1.1.     Popis funkcí:

 1.1.1.Identifikace řidiče

Pomocí chipu Dallas lze automaticky přiřadit jméno řidiče k dané jízdě. Při nastartování vozidla začne houkat sirénka, která připomene řidiči, že se musí identifikovat. Toto provádí přiložením chipu Dallas ke čtečce. Jednotka tuto informaci odešle na server, a v Knize jízd bude v kolonce řidič automaticky vyplněn identifikovaný řidič. Kdyby se řidič nepřihlásil, sirénka bude trvale houkat, ale žádná funkce vozidla nebude omezena.

1.1.2.Tankovací karty

Dodavatel PHM dodává měsíční výpis o čerpání PHM v elektronické podobě (emailem, popř. disketa, CD). Software umí automaticky dle času tankování a ID karty, přiřadit jednotlivé čerpání k jednotlivým jízdám vozidel, takže toto nemusí provádět obsluha manuálně. Přehled tankování lze vytisknout.

1.1.3.Sběrnice CAN popř. FMS

Sběrnice CAN BUS / FMS – umožňuje čtení dat z vozidlové sběrnice CAN BUS koncernových vozidel Volkswagen group a ze sběrnice FMS nákladních vozidel.

Sledovaná data z CAN

· Stav PHM v nádrži

· Skutečný stav tachometru

      Sledovaná data z FMS (je-li vozidlo vybaveno el. sběrnicí podle normy SAE J1939) 

· Průměrná spotřeba 

· Stav paliva v nádrži

· Otáčky motoru

· Zatížení vozidla

· Stav tachometru

· Rychlost vozidla 

· Údaje z teplotních čidel vozidla

1.1.4.Sledování spotřeby PHM

Vozidla koncernu VW, která jsou vybavena sběrnicí CAN, lze jednotku přímo připojit na tuto sběrnici (jedná se o osobní vozidla). U nákladních vozidel vybavených sběrnici FMS dle normy SAE J1939 lze také připojit jednotku k této sběrnici a sledovat také stav PHM přímo z palubního počítače vozidla.

U vozidel, kde je namontovaný průtokoměr, lze výstup tohoto průtokoměru připojit na IN 2 jednotky a také přímo sledovat spotřebu paliva. Software tuto funkci podporuje.

U vozidel, která nejsou vybavena průtokoměrem, lze sledovat spotřebu přímo ze stávajícího plováku, ale musí být jednotka doplněna převodníkem. Přesnost tohoto měření závisí na přesnosti stávajícího plováku ve vozidle. U tohoto měření se přesnost pohybuje v rozmezí 5-25%. Tyto vozidla navrhujeme řešit samostatně.

1.1.5.Komunikace pomocí SMS

Ze systému lze komunikovat pomocí SMS a to jak s mobilním číslem řidiče, přímo s vozidlem nebo s libovolným telefonním číslem. Všechny SMS (příchozí i odchozí) jsou uloženy v databázi a lze se k nim kdykoliv vrátit.

1.1.6.Body dosažení

Jednotka lze nakonfigurovat tak, že automaticky odesílá SMS při dosažení popř. opuštění libovolného bodu. Tato SMS je směrována na server, kde je tato zpráva uložena. Současně může být přeposlána na libovolný email nebo telefonní číslo.

2.       Přepínání služební – soukromá jízda 

Ve vozidle je namontován přepínač s LED diodou. Jestliže LED dioda nesvítí, je vozidlo ve stavu služební jízda. V Knize jízd je uvedena služební jízda, u jízdy je uvedeno odkud – kam. Současně je vozidlo vidět na mapě. Když LED dioda svítí je vozidlo v režimu soukromá jízda. V KJ je uvedeno soukromá jízda, není uvedeno odkud – kam. Současně není možno sledovat vozidlo na mapě. Oba typy jízd jsou při měsíčním přehledu evidovány zvlášť viz obr.
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3.       Vizualizace dat, portálové řešení:

      Specifikace:

Systém je vyvinut pro operační systém Windows 2000/2003. Data jsou ukládána do Microsoft SQL Serveru 2000/2005. Na straně uživatele postačí libovolný internetový prohlížeč připojen pomocí PC/NB/PDA/MDA.

4.       Mapové poklady 

Systém využívá mapové poklady Google, tzn. že podporuje mapové poklady celého světa, umožňuje zobrazovat polohu vozidel na satelitní mapě, popř. kombinaci klasické a satelitní mapy. Také podporuje vytváření tras, včetně jejich optimalizace.

Z toho vyplývá, že systém může fungovat i mimo území ČR.

5.       Základní vlastnosti z pohledu uživatele (kniha jízd):

· vedení klasické knihy jízd (osobní vozidla)

· editace knihy jízd 

· doplnění dalších údajů k jízdě (přepravené zboží, zákazník…)

· import a správa elektronických výpisů z platebních karet (CCS, Shell, Aral…)

· tisk a export knihy jízd do formátu (XLS, CSV, PDF)

· tisk tiskopisu (vyúčtování jízd, diety…)

· podklady pro fakturaci (zákazník, přepravené zboží)

· vizualizace připojených periférií (plovák, průtokoměr, CAN BUS/FMS, teplotní čidlo, otevření nákladového prostoru)

6.        Komplexní dispečerské pracoviště (on-line sledování) :

· on-line sledování neomezeného počtu vozidel nad mapou

· funkce pro nalezení nejbližšího vozidla, nebo vozidel, 

· plánování tras

· vyhledání adresy v ČR

· dotaz na okamžitou polohu vozidel

· správa událostí (průjezd, dosažení bodu) na mobilní telefon

7.     Statistiky (porovnání vozidel nebo řidičů za časové období):

· ujetá vzdálenost

· spotřeba PHM

· porovnání hodnot získaných z externích čidel

8.     Administrace z pohledu uživatele

· možnost vést neomezený počet vozidel

· možnost vést neomezený počet uživatelů

· stromová struktura roztřídění vozidel (bez omezení hloubky)

· přiřazování práv uživatelům

· základní konfigurace jednotek

9.     Tiskové výstupy 

V současné době jsou standardně k dispozici tyto tiskové sestavy:

· Stručná Kniha jízd

· Podrobná Kniha jízd

· Tankování PHM

· Podezřelé úbytky PHM

· Náklady

· Evidence SMS

· Došlé zprávy (body dosažení)

Současně lze stručnou i podrobnou KJ exportovat do Excelu a tam vytvářet další tiskové sestavy. Je také možno zpracovat tiskovou sestavu dle přání zákazníka.

10.     Přihlášení do systému 

Přihlášení do systému se provádí ze základního okna na www.webdispecink.cz.
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Při registraci firmy do systému je firmě přiděleno jméno a uživatelské jméno s právy administrátora. Kód firmy nelze měnit, jméno a heslo může administrátor jakkoliv změnit. Současně administrátor zřizuje další uživatele v rámci firmy, a nastavuje jim uživatelská práva.

Může uživateli omezit možnost vkládat, editovat nebo mazat knihu jízd, editaci vozidel a další možnosti programu.

Vozidla lze rozdělit do skupin. Tyto skupiny mají stromovou strukturu (bez omezení hloubky).
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Administrátor může uživateli přiřadit pouze určitou skupinu vozidel, popř. pouze určitá vozidla. 

11.     Obrázky portálu
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12.     Ceny

[image: image10.emf]Provozní náklady cena / jedn. množ.cena celkem

1 měsíční paušál za provoz ve web aplikaci  80Kč 1ks 80Kč

celkem bez DPH 80Kč




Pozn. : K ceně provozních nákladů je nutno připočítat ještě náklady na SIM kartu pro přenos dat do systému.[image: image11.emf]Ceny příslušenství množ. cena celkem

1

přepínač služební/soukromá

60Kč 1ks 60Kč

2 245Kč 1ks 245Kč

3 100Kč 1ks 100Kč

4 60Kč 1ks 60Kč

5 80Kč 1ks 80Kč

celkem bez DPH 545Kč

cena / jedn.

čtečka chipu Dallas

chip Dallas

klíčenka k chipu Dallas

sirénka k připomenutí registrace chipu Dallas


[image: image12.emf]Ceny cena / jedn. množ.cena celkem

1 jednotka on line MJ 2016 II VEP, anténa GPS,GSM Kč 1ks Kč

2 montáž do osobního vozidla Kč 1ks Kč

3 montáž do nákladního vozidla Kč 1ks Kč

2 montáž do zemního stroje Kč 1ks Kč

3 registrace vozidla na web 250Kč 1ks 250Kč

celkem bez DPH všechny vozidla Kč

8 500 8 500

1 750 1 750

2 150 2 150

2 350 2 350

11 100


 [image: image13.emf]Provozní náklady včetně SIM karty cena / jedn. množ.cena celkem

1 měsíční paušál za provoz ve web aplikaci vč.SIM karty 170Kč 1ks 170Kč

celkem bez DPH 170Kč


Volitelné příslušenství :

          Dopravné + zaškolení


Dopravné bude účtováno dle skutečně najetých kilometrů v ceně 10,-Kč bez DPH za 1 km.


Dle požadavku uživatele může být provedeno zaškolení obsluhy systému web dispečink.

            Toto bude účtováno v ceně 2.500,-Kč bez DPH.

            Poznámka :

         Za exponát Internetový dispečink pro telematiku s GPS/GSM bylo odbornou komisí BVV a.s. Brno  v soutěži o nejlepší exponát veletrhu AUTOTEC 2006 udělena hlavní cena AUTOTEC PRIX 2006 v kategorii Cena Radiožurnálu Čro1- viz Příloha č. 1.

Příloha č.1
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                                    Nabídka systému sledování vozidel LUPUS 


_99742156.xls
nabídka

		

				Provozní náklady		cena / jedn.				množ.				cena celkem

		1		měsíční paušál za provoz ve web aplikaci		80		Kč		1		ks		80		Kč

				celkem bez DPH										80		Kč



&C&A

&CStránka &P




_99742796.xls
nabídka

		

				Ceny		cena / jedn.				množ.				cena celkem

		1		jednotka on line MJ 2016 II VEP, anténa GPS,GSM		8,500		Kč		1		ks		8,500		Kč

		2		montáž do osobního vozidla		1,750		Kč		1		ks		1,750		Kč

		3		montáž do nákladního vozidla		2,150		Kč		1		ks		2,150		Kč

		2		montáž do zemního stroje		2,350		Kč		1		ks		2,350		Kč

		3		registrace vozidla na web		250		Kč		1		ks		250		Kč

				celkem bez DPH všechny vozidla										11,100		Kč



&C&A

&CStránka &P




_97151624.xls
nabídka

		

				Ceny příslušenství		cena / jedn.				množ.				cena celkem

		1		přepínač služební/soukromá		60		Kč		1		ks		60		Kč

		2		čtečka chipu Dallas		245		Kč		1		ks		245		Kč

		3		chip Dallas		100		Kč		1		ks		100		Kč

		4		klíčenka k chipu Dallas		60		Kč		1		ks		60		Kč

		5		sirénka k připomenutí registrace chipu Dallas		80		Kč		1		ks		80		Kč

				celkem bez DPH										545		Kč



&C&A

&CStránka &P




_99741836.xls
nabídka

		

				Provozní náklady včetně SIM karty		cena / jedn.				množ.				cena celkem

		1		měsíční paušál za provoz ve web aplikaci vč.SIM karty		170		Kč		1		ks		170		Kč

				celkem bez DPH										170		Kč



&C&A

&CStránka &P




